Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

#### Types de valeurs Fenêtre/Niveau

Il existe quatre types de valeurs fenêtre/niveau dans Disc :

| • | Fenêtre/Niveau source

| • | Fenêtre/Niveau estimés

| • | Fenêtre/Niveau par défaut

| • | Préréglages Fenêtre/Niveau

Pour appliquer l’une de ces valeurs fenêtre/niveau, utilisez le panneau Fenêtre/Niveau , la barre d’outils principale ou le menu clic droit. Reportez-vous à Application des valeurs Fenêtre/Niveau.

Fenêtre/Niveau source

Une valeur fenêtre/niveau source contient les valeurs fenêtre/niveau et/ou les fonctions LUT (tables de recherche) fournies par le dispositif d’imagerie. Les valeurs sont enregistrées dans l’en-tête DICOM. Jusqu’à six valeurs Fenêtre/Niveau source et fonctions LUT peuvent être enregistrées.

| • | S’il existe une seule valeur fenêtre/niveau source ou fonction LUT, la valeur Source est indiquée.

| • | S’il existe plusieurs valeurs Fenêtre/Niveau source et/ou fonctions LUT, les valeurs Source 1, Source 2, etc., sont indiquées. La présence d’un astérisque (*) près du chiffre indique que la valeur fenêtre/niveau source est spécifique à la modalité, au dispositif d’imagerie et/ou au type d’image.

Fenêtre/Niveau estimés

La valeur fenêtre/niveau estimée contient les valeurs fenêtre/niveau estimées basées sur l’analyse d’histogramme de l’image. Pour plus d’informations sur l’histogramme, reportez-vous à Affichage et masquage de l’histogramme et du graphique de la fonction LUT.

Utilisez la valeur Fenêtre/Niveau estimés lorsque les valeurs fournies par le dispositif d’imagerie n’offrent pas une présentation d’image optimale. Elle est indiquée sous le nom Estimation.

Remarque : les valeurs Fenêtre/Niveau peuvent également être estimées pour une petite zone d’image grossie et y être appliquées. Reportez-vous à Grossissement d’une région d’intérêt (ROI).

Fenêtre/Niveau par défaut

La valeur fenêtre/niveau par défaut contient les valeurs fenêtre/niveau déterminées par le système. Il s’agit du paramètre de fenêtre/niveau optimal pour les images.

La valeur Fenêtre/Niveau par défaut est déterminée par les facteurs suivants :

Si... | Alors...
Il existe des présentations enregistrées pour l’examen | La valeur Fenêtre/Niveau de la dernière présentation enregistrée est la valeur Fenêtre/Niveau par défaut. Elle est répertoriée sous le nom Par défaut (enregistrement). Reportez-vous également à A propos des présentations d’examen.
Il existe plusieurs valeurs Fenêtre/Niveau dans l’en-tête DICOM | La valeur Fenêtre/Niveau source spécifique à la modalité, au dispositif d’imagerie et/ou au type d’image est la valeur Fenêtre/Niveau par défaut. Elle est répertoriée sous le nom Par défaut (source n*), où n correspond au numéro de la valeur fenêtre/niveau source.
L’en-tête DICOM ne contient qu’une valeur Fenêtre/Niveau | La valeur Fenêtre/Niveau source est la valeur Fenêtre/Niveau par défaut. Elle est répertoriée sous le nom Par défaut (source).
L’en-tête DICOM ne contient aucune présentation enregistrée ou valeur Fenêtre/Niveau | La valeur Fenêtre/Niveau estimée est la valeur Fenêtre/Niveau par défaut. Elle est répertoriée sous le nom Par défaut (estimation).

Remarque : la valeur fenêtre/niveau par défaut n’est pas répertoriée dans le panneau Fenêtre/Niveau.

Préréglages Fenêtre/Niveau

Un préréglage Fenêtre/Niveau contient les valeurs Fenêtre/Niveau et la fonction LUT spécifiques à une association modalité/unité d’intensité. Les préréglages Fenêtre/Niveau peuvent être fournis avec Disc, configurés pour le site ou définis par les utilisateurs.

Les préréglages fenêtre/niveau servent à appliquer rapidement les paramètres optimaux de présentation d’image à une modalité et à une région anatomique données. Par exemple, vous pouvez enregistrer un préréglage Fenêtre/Niveau qui contient les paramètres optimaux de la modalité CT et de la région anatomique Tête.

Les préréglages Fenêtre/Niveau sont répertoriés par ordre alphabétique de nom. De plus, pour les préréglages dont la fonction LUT n’est pas linéaire, le type de fonction LUT est ajouté au nom. Par exemple :

| • | Le préréglage CT Tête appartient à la fonction LUT linéaire

| • | Le préréglage CT Partie molle - Gamma appartient à la fonction LUT Gamma.

Pour plus d’informations sur les différentes fonctions LUT, reportez-vous à Types de fonction LUT.

Pour ajouter, modifier et supprimer des préréglages Fenêtre/Niveau, reportez-vous à la section Application d’un post-traitement.

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales