Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

### Sélection d’une fonction LUT à appliquer

Lors de l’affichage des images à l’écran, Disc Advanced Viewer utilise une fonction LUT (table de recherche) pour faire correspondre les valeurs des pixels de l’image à celles de l’affichage.

Remarque : la modification de la fonction LUT n’a aucune incidence sur les valeurs fenêtre/niveau.

Types de fonction LUT

Le tableau ci-dessous décrit les quatre fonctions LUT que vous pouvez appliquer.

Fonction LUT | Signification
Linéaire | Les valeurs des pixels de l’image sont mises en correspondance avec les valeurs de l’affichage correspondantes de manière linéaire.
Gamma | Fonction LUT non linéaire. Reportez-vous à Optimisation de la présentation de l’image avec les fonctions LUT non linéaires.
H&D | Fonction LUT non linéaire. Reportez-vous à Optimisation de la présentation de l’image avec les fonctions LUT non linéaires.
Sigmoïde | Fonction LUT non linéaire. Reportez-vous à Optimisation de la présentation de l’image avec les fonctions LUT non linéaires.
Externe | Les valeurs des pixels de l’image sont mappées avec celles de l’affichage avec une fonction LUT Valeur d’intérêt (VOI) fournie par le dispositif d’imagerie. La fonction LUT externe est stockée dans l’en-tête DICOM. Une fonction LUT VOI est associée à une vue spécifique de l’image et sert à schématiser certaines de ses propriétés. En général, elle sert à améliorer le contraste d’un type de tissu spécifique sur l’image. Par exemple, pour une image TDM, la fonction LUT VOI peut indiquer une gamme d’unités Hounsfield (UH) pour la densité osseuse afin de n’afficher que les valeurs d’image des tissus osseux. Remarque : vous ne pouvez appliquer la fonction LUT externe que si vous avez sélectionné une valeur fenêtre/niveau source et que la fonction LUT est externe. De plus, la fonction LUT externe n’est appliquée qu’aux images sélectionnées. Pour plus d’informations sur l’option fenêtre/niveau source, reportez-vous à Fenêtre/Niveau source.

Procédure à suivre

Pour sélectionner une fonction LUT :

| 1. | cliquez sur l’image à laquelle vous souhaitez appliquer la fonction LUT.

| 2. | Cliquez sur l’icône F/N dans la barre d’outils principale.

Le panneau Fenêtre/Niveau s’affiche.

Pour connaître les autres méthodes d’affichage du panneau Fenêtre/Niveau, reportez-vous à l’étape 1 de Spécification de l’étendue Fenêtre/Niveau.

| 3. | Cliquez dans le champ Type, puis sélectionnez la fonction LUT à appliquer. Pour plus d’informations sur les fonctions LUT, reportez-vous à Types de fonction LUT.

Deux possibilités :

| • | Si la fonction LUT externe est sélectionnée, elle est appliquée aux images sélectionnées.

| • | Si une autre fonction LUT est sélectionnée, elle est appliquée à l’étendue Fenêtre/Niveau de votre choix. Vous pouvez également sélectionner une autre étendue. Reportez-vous à Spécification de l’étendue Fenêtre/Niveau.

Sujets apparentés

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales