Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

#### A propos des fonctions LUT non linéaires

Les fonctions LUT non linéaires sont appliquées en plus des valeurs fenêtre/niveau. Elles permettent d’optimiser la présentation de l’image, en appliquant un facteur de correction pendant le traitement des images.

Motifs d’application d’une fonction non linéaire

La qualité de l’image peut être affectée par les facteurs suivants :

| • | Les limites physiques du dispositif d’imagerie

| • | La configuration du dispositif d’imagerie

| • | Le protocole d’acquisition, qui définit les parties anatomiques appropriées, capturées par un technologue pour une description d’examen donnée

| • | Les paramètres par défaut, tels que la surexposition ou sous-exposition

| • | Les mouvements du patient

Le traitement linéaire Fenêtre/Niveau n’affiche pas toujours la qualité de l’image optimale à cause de ces facteurs.

Fonctions LUT non linéaires prises en charge

Disc Advanced Viewer prend en charge les fonctions LUT non linéaires suivantes :

| • | Fonction Gamma

| • | Fonction de Hurter et Driffield (H&D)

| • | Fonction sigmoïde

Reportez-vous à Fonction Gamma, fonction Hurter et Driffield (H&D) et fonction sigmoïde.

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales