Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

## A propos des boucles ciné

Une boucle ciné est une image axée sur le temps qui contient une séquence d’images. Les boucles ciné sont généralement utilisées dans les examens de type échographie (US), radiofluoroscopie (RF) et angiographie par rayons X (XA).

Signalement d’une boucle ciné

Une boucle ciné est signalée par la vignette représentant la série. Reportez-vous à Apparence de la vignette.

Modes d’affichage des boucles ciné disponibles

Il existe deux modes d’affichage des boucles ciné. Le tableau suivant décrit les modes d’affichage des boucles ciné disponibles.

Mode d’affichage des boucles ciné | Signification
Ciné | La boucle ciné s’affiche sous la forme d’une séquence d’images. Les notes en haut de la fenêtre d’affichage sont remplacées par la commande de lecture ciné. Reportez-vous à Affichage des boucles ciné.
Standard | La boucle ciné s’affiche sous la forme d’une série d’images fixes. L’affichage d’une boucle ciné en mode Standard permet de manipuler un cadre comme s’il s’agissait d’une image. Reportez-vous à Utilisation des images.

Procédure à suivre

Pour passer du mode Ciné au mode Standard et inversement :

| 1. | Cliquez sur l’icône Mode d’affichage dans la partie supérieure de la fenêtre d’affichage.

| 2. | Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez un mode d’affichage des boucles ciné :

| • | Mode Standard

| • | Mode Ciné

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales