Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

### Etape 1 : indication de la distance MPR

Vous pouvez spécifier la distance à partir de laquelle créer des images à reconstruction multiplanaire (MPR). Si cette distance n’est pas spécifiée, toute la série est utilisée.

Pour plus d’informations sur les images MPR, reportez-vous à la section A propos de la création d’images MPR.

Définition de la distance de début MPR

Pour définir le début de la distance MPR :

| 1. | Cliquez sur la première image pour créer les images MPR.

| 2. | Cliquez sur l’icône Mode d’affichage dans la partie supérieure de la fenêtre d’affichage. L’icône Mode d’affichage indique les types d’image actuellement affichés. Reportez-vous à Spécification des images de la série à afficher.

| 3. | Dans le menu qui s’affiche, pointez sur Avancé, puis sélectionnez Début marqueur de distance MPR.

Définition de la fin de la distance MPR

Pour définir la fin de la distance MPR :

| 1. | Cliquez sur la dernière image pour créer les images MPR.

| 2. | Cliquez sur l’icône Mode d’affichage dans la partie supérieure de la fenêtre d’affichage.

| 3. | Dans le menu qui s’affiche, pointez sur Avancé, puis sélectionnez Fin marqueur de distance MPR.

Effacement de la distance MPR

Pour effacer la distance MPR :

| 1. | Cliquez sur la fenêtre d’affichage.

| 2. | Cliquez sur l’icône Mode d’affichage dans la partie supérieure de la fenêtre d’affichage.

| 3. | Dans le menu qui s’affiche, pointez sur Avancé, puis sélectionnez Effacer marqueur de distance MPR.

Sujets apparentés

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales