Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

#### Présentation de l’unité d’intensité

Pour les images CT et CR/DR/DX, les valeurs de pixels sont converties en valeurs d’intensité des pixels.

Unités d’intensité

Le tableau suivant décrit les deux unités d’intensité.

Unité d’intensité | Signification
Unité Hounsfield (UH) | Indique la densité relative de la valeur de pixels par rapport à l’eau. UH est l’unité d’intensité pour les images CT.
Densité optique (DO) | Indique l’opacité d’un pixel. DO est l’unité d’intensité pour les images CR/DR/DX.

Utilisation des valeurs d’intensité des pixels

Chaque type de tissu possède des intervalles uniques de densité et d’opacité. Ainsi, les valeurs d’intensité des pixels peuvent indiquer les types de tissus d’une région d’intérêt. Vous pouvez, par exemple, mesurer la valeur d’intensité des pixels d’une région d’intérêt elliptique ou d’un point afin de détecter la présence d’eau dans la région d’intérêt. Pour plus d’informations, reportez-vous aux sections Ajout et mesure de la région d’intérêt (ROI) elliptique et Mesure de l’intensité des pixels d’un point.

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales