Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

#### Etalonnage de l’échelle de mesure

Une échelle de mesure est requise dans les cas suivants :

| • | Pour mesurer les distances linéaires (reportez-vous à Traçage de lignes et mesure de distances linéaires)

| • | Pour mesurer l’aire et le périmètre de la région d’intérêt elliptique (reportez-vous à Ajout et mesure de la région d’intérêt (ROI) elliptique)

L’échelle de mesure est étalonnée pour chaque image individuellement. Elle peut être étalonnée automatiquement ou manuellement.

Étalonnage automatique de l’échelle de mesure

L’échelle de mesure peut être étalonnée automatiquement à partir de l’en-tête DICOM de l’image. S’il y a un indicateur d’échelle, l’échelle de mesure de l’image est étalonnée automatiquement. Reportez-vous à Affichage ou masquage de l’indicateur d’échelle.

Etalonnage manuel de l’échelle de mesure

Vous ne devez étalonner l’échelle de mesure que si l’image n’en contient pas. Pour savoir si l’image contient une échelle de mesure, utilisez l’outil Distance pour mesurer une distance linéaire. Reportez-vous à Traçage de lignes et mesure de distances linéaires.

Si l’unité de mesure n’est pas affichée, l’image ne contient aucune échelle de mesure. En général, les images vidéo analogiques numérisées et les films numérisés ne contiennent pas d’échelle de mesure. Les images acquises numériquement doivent en comporter une. Si ce n’est pas le cas, contactez le fournisseur de modalité.

Remarque : pour étalonner l’échelle de mesure, l’image doit afficher un objet de taille et de points connus correspondant aux distances standard, par exemple, la mesure 1 cm sur les images US.

Pour étalonner manuellement l’échelle de mesure :

| 1. | Sélectionnez l’outil Étalonner :

| • | Cliquez sur l’icône Annoter dans la barre d’outils principale.

| • | Cliquez sur l’outil Etalonner dans le panneau de configuration Annotations.

Pour connaître les autres méthodes de sélection de l’outil, reportez-vous à la section Sélection d’un outil d’annotation.

| 2. | Tracez une ligne :

| • | Faites glisser le pointeur de la souris sur l’image.

| • | Relâchez le bouton de la souris.

Une ligne avec une flèche à double tête s’affiche sur l’image.

| 3. | Saisissez la longueur de la ligne dans le champ Distance. En fonction de vos préférences, l’unité de mesure peut être exprimée en mm ou en cm.

| 4. | Cliquez sur Mettre à jour.

L’échelle de mesure est ajoutée et s’affiche sur l’image.

| 5. | Tracez une ligne pour mesurer la distance linéaire sur l’image. Suivez les étapes de Traçage de lignes et mesure de distances linéaires.

La ligne s’affiche avec la mesure étalonnée.

Sujets apparentés

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales