Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

#### Ajout et mesure de la région d’intérêt (ROI) elliptique

Vous pouvez définir une région d’intérêt (ROI) elliptique et mesurer ses paramètres d’intensité de pixels, son aire et son périmètre. L’intensité des pixels permet de déterminer le type de tissu de la région d’intérêt. Reportez-vous à Utilisation des valeurs d’intensité des pixels. Cet outil est exclusivement réservé aux examens CT.

Valeurs pouvant être mesurées

Le tableau suivant décrit les valeurs que vous pouvez mesurer pour la région d’intérêt elliptique.

Valeur | Signification
Moyenne | Les valeurs moyennes d’intensité des pixels dans la région d’intérêt elliptique, exprimées en unités Hounsfield (UH) ou selon la densité optique (DO).
Aire | Aire de la région d’intérêt elliptique.
Min/Max | Les valeurs d’intensité des pixels maximales et minimales dans la région d’intérêt elliptique, exprimées unités Hounsfield (UH) ou selon la densité optique (DO).
Périmètre | Périmètre de la région d’intérêt elliptique.
Ecart-type | Les valeurs d’intensité des pixels d’écart-type dans la région d’intérêt elliptique, exprimées unités Hounsfield (UH) ou selon la densité optique (DO).

Etape 1 : Sélection de l’outil ROI elliptique

Pour sélectionner l’outil :

| 1. | Cliquez sur l’icône Annoter dans la barre d’outils principale.

| 2. | Cliquez sur l’outil ROI elliptique dans le panneau de configuration Annotations.

Pour connaître les autres méthodes de sélection de l’outil, reportez-vous à la section Sélection d’un outil d’annotation.

Etape 2 : Définition des propriétés de l’outil ROI elliptique (si nécessaire)

Pour une présentation des propriétés des annotations, reportez-vous à Définition des propriétés des annotations.

Pour définir les propriétés de l’outil :

| 1. | Cochez les cases correspondant aux types de valeurs à afficher. Pour une description, reportez-vous à Valeurs pouvant être mesurées.

| 2. | Suivez les étapes 1 et 2 de Etape 2 : définition des propriétés de l’outil Distance (si nécessaire).

Etape 3 : Tracé et mesure de la région d’intérêt elliptique

Pour mesurer une région d’intérêt elliptique :

| 1. | Déplacez le pointeur de la souris sur la zone de l’image où vous souhaitez positionner l’ellipse.

| 2. | Relâchez le bouton de la souris.

Une région d’intérêt elliptique s’affiche avec les valeurs.

Remarque : si l’aire et le périmètre de la région d’intérêt elliptique ne contiennent aucune unité de mesure, étalonnez l’échelle. Reportez-vous à Etalonnage de l’échelle de mesure.

Sujets apparentés

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales