Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

### Application d’un enregistrement à une série

Lorsque des séries se trouvent dans différents cadres de référence, le défilement d’une série n’entraîne pas l’affichage de la même région anatomique dans les autres séries liées.

Appliquez un enregistrement aux séries pour ajuster l’alignement du lien de sorte qu’elles partagent le même cadre de référence. L’enregistrement est appliqué en identifiant les points de référence anatomique des séries à aligner. Les points de référence anatomiques sont appelés points d’enregistrement.

Remarque : vous pouvez également aligner des images dans une série. Reportez-vous à Application d’un décalage à une série.

Types d’enregistrement disponibles

Le tableau suivant décrit les deux types d’enregistrements.

Type d’enregistrement | Signification
Enregistrement rapide | Le centre de chaque image affichée est utilisé comme point d’enregistrement.
Enregistrement précis | Au moins deux points d’enregistrement sont identifiés manuellement. Toute position sur les images affichées peut servir de point d’enregistrement.

Application d’un enregistrement rapide

Pour appliquer un enregistrement rapide :

| 1. | Liez toutes les séries auxquelles vous souhaitez appliquer un enregistrement rapide. Reportez-vous à Liaison et suppression de la liaison des séries.

| 2. | Pour chaque série liée, sélectionnez l’image dont vous souhaiter utiliser le centre comme point d’enregistrement.

| 3. | Cliquez sur la flèche en regard de l’icône Lien dans la partie supérieure de la fenêtre d’affichage liée.

| 4. | Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez Enregistrement rapide.

L’enregistrement rapide est appliqué à la série. Le défilement d’une série entraîne l’affichage des images correspondantes dans la série liée.

Application d’un enregistrement précis

Pour appliquer un enregistrement précis :

| 1. | Affichez les images auxquelles vous souhaitez associer les points d’enregistrement.

| 2. | Cliquez sur la flèche en regard de l’icône Lien dans la partie supérieure de la fenêtre d’affichage.

| 3. | Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez Enreg./décalage avancé, puis Enregistrement précis.

La boîte de dialogue Enregistrement précis s’affiche.

| 4. | Spécifiez si vous souhaitez utiliser deux points d’enregistrement ou plus :

Pour... | Procédez comme suit...
Utiliser deux points d’enregistrement |
| • | Cochez la case Toujours effectué après deux points.
Utiliser plus de deux points d’enregistrement |
| • | Désélectionnez la case.

| 5. | Cliquez sur une position de l’image à utiliser comme premier point d’enregistrement.

Le premier point d’enregistrement est indiqué sur l’image.

De plus, la boîte de dialogue Enregistrement précis s’affiche pour vous demander d’identifier le second point d’enregistrement.

| 6. | Cliquez sur l’image à utiliser comme second point d’enregistrement. Le second point d’enregistrement doit se trouver dans un autre cadre de référence.

Le second point d’enregistrement est maintenant indiqué sur l’image.

| 7. | Lors de l’étape 4, si vous avez indiqué que vous souhaitiez utiliser plus de deux points d’enregistrement, répétez l’étape 6 jusqu’à ce que tous les points d’enregistrement soient identifiés.

| 8. | Cliquez sur Terminé.

L’enregistrement précis est appliqué à la série. Le défilement d’une série entraîne l’affichage des images correspondantes dans la série liée.

Sujets apparentés

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales