Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

#### Mesure de l’intensité des pixels d’un point

Vous pouvez mesurer l’intensité des pixels d’un point d’une image afin de déterminer le type de tissu d’une région d’intérêt (ROI) très petite. Reportez-vous à Utilisation des valeurs d’intensité des pixels. La mesure est réservée aux examens CT.

Restriction relative à la mesure de l’intensité des pixels d’un point

La valeur de l’intensité des pixels n’est communiquée que pour votre information et ne s’affiche pas sur l’image de diagnostic sous forme d’annotation permanente.

Etape 1 : Sélection de l’outil Analyse par points

Pour sélectionner l’outil :

| 1. | Cliquez sur l’icône Annoter dans la barre d’outils principale.

| 2. | Cliquez sur l’outil Analyse par points dans le panneau de configuration Annotations.

Pour connaître les autres méthodes de sélection de l’outil, reportez-vous à la section Sélection d’un outil d’annotation.

Etape 2 : Définition des propriétés de l’outil Analyse par points (si nécessaire)

Pour une présentation des propriétés des annotations, reportez-vous à Définition des propriétés des annotations.

Pour définir les propriétés de l’outil :

| 1. | Cliquez dans le champ Couleur et indiquez la couleur de l’annotation.

| 2. | Cliquez dans le champ Taille de la police de caractères et précisez la taille de la police de caractères de la mesure.

Etape 3 : Mesure de l’intensité des pixels

Pour mesurer l’intensité des pixels d’un point :

| • | Cliquez sur l’image dont vous souhaitez mesurer l’intensité.

La valeur de l’intensité des pixels du point d’intérêt s’affiche, exprimée en unités Hounsfield (UH) ou selon la densité optique (DO).

Sujets apparentés

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales