Ouvrir la rubrique avec les liens de navigation

#### Présentation des tables de recherche et des valeurs Fenêtre/Niveau

Le réglage de la luminosité et du contraste des images permet d’examiner une pathologie spécifique. Vous pouvez également régler le contraste et la luminosité des images US de manière à compenser les paramètres de gain insuffisants utilisés lors de la capture des images.

La luminosité et le contraste des images sont déterminés par les facteurs suivants :

| • | La fonction LUT (Tables de recherche), qui permet d’afficher l’image dans la fenêtre.

| • | Les valeurs Fenêtre/Niveau de l’image.

Vous pouvez spécifier l’étendue des valeurs Fenêtre/Niveau et de la fonction LUT. Reportez-vous à Spécification de l’étendue Fenêtre/Niveau.

Utilisation des tables de recherche

Une image est composée d’un grand nombre de pixels, correspondant chacun à un point sur l’image. Lors de l’affichage des images à l’écran, Disc Advanced Viewer utilise une fonction LUT (Tables de recherche) pour faire correspondre les valeurs des pixels de l’image à celles de l’affichage. Pour les images à niveaux de gris, la valeur d’affichage est la luminosité relative. Les pixels s’affichent donc à l’écran avec une luminosité et un contraste différents.

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste des images en appliquant différentes fonctions LUT. Reportez-vous à Sélection d’une fonction LUT à appliquer.

Remarque : les valeurs de pixels des images TDM et CR/DR/DX sont converties en valeurs d’intensité des pixels. Reportez-vous à Présentation de l’unité d’intensité.

Utilisation des tables de recherche

Une image est composée d’un grand nombre de pixels, correspondant chacun à un point sur l’image. Lors de l’affichage des images à l’écran, Disc Advanced Viewer utilise une fonction LUT (Tables de recherche) pour faire correspondre les valeurs des pixels de l’image à celles de l’affichage. Pour les images à niveaux de gris, la valeur d’affichage est la luminosité relative. Les pixels s’affichent donc à l’écran avec une luminosité et un contraste différents.

Vous pouvez régler la luminosité et le contraste des images en appliquant différentes fonctions LUT. Reportez-vous à Sélection d’une fonction LUT à appliquer.

Remarque : les valeurs de pixels des images TDM et CR/DR/DX sont converties en valeurs d’intensité des pixels. Reportez-vous à Présentation de l’unité d’intensité.

Utilisation des valeurs Fenêtre/Niveau

La Fenêtre et le Niveau sont des paramètres de traitement d’images qui déterminent comment les intensités des images capturées sont affichées à l’écran.

Les valeurs d’affichage des images affichées se situent dans un intervalle spécifique. Cet intervalle détermine la luminosité des pixels :

| • | Tous les pixels dont la valeur est inférieure à cet intervalle sont noirs

| • | Tous les pixels dont la valeur est supérieure à cet intervalle sont blancs

| • | Tous les pixels compris dans cet intervalle réduit sont des nuances de gris

L’intervalle 0 à 255 est l’intervalle dans lequel l’œil humain peut détecter des changements de luminosité. Il est possible d’utiliser un intervalle réduit pour afficher plus nettement certaines fonctions d’une image. Par exemple, si le sous-intervalle est de 100 à 150, tous les pixels dont les valeurs sont inférieures à 100 s’affichent en noir, alors que ceux dont les valeurs sont supérieures à 150 s’affichent en blanc. Les pixels situés dans l’intervalle 100 à 150 s’affichent en gris.

Les termes « fenêtre » et « niveau » sont directement liés à ce sous-intervalle de valeurs de pixels :

| • | La fenêtre correspond à la largeur totale du sous-intervalle (50, dans l’exemple ci-dessus). Fenêtre permet de contrôler le contraste d’une image.

| • | Le niveau correspond à la valeur moyenne (intermédiaire) du sous-intervalle (125, dans l’exemple ci-dessus). Niveau permet de contrôler la luminosité d’une image.

Vous pouvez régler le contraste et la luminosité d’une image en définissant les valeurs Fenêtre/Niveau. Reportez-vous à Réglage des valeurs Fenêtre/Niveau.

Cette rubrique d’aide a été générée à partir de : ID de document : 2018-40064, Révision 1
Protégé par des droits de propriété intellectuelle appartenant à Change Healthcare LLC — Soumis à accord de confidentialité
Copyright 2018 Change Healthcare LLC et/ou une de ses filiales